{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["二次供水","管网水","末梢水","出厂水","水源水","水压"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"二次供水","index":0,"n_rows":9,"n_cols":12,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[3,2,8,2]]}
["昆山市第三季度二次供水水质抽查检测结果"]
["样品名称","采样时间","项目","总大肠菌群","菌落总数","色度","浑浊度","臭和味","肉眼可见物","pH值","总氯","合格情况"]
[null,null,"单位","CFU/100mL","CFU/mL","度","NTU","级","/","/","mg/L"]
["保昆公寓","2025-07-31","检测结果","未检出","未检出","<5",0.26,0,"无",7.68,0.41,"合格"]
["白云佳苑","2025-08-01",null,"未检出","未检出","<5",0.23,0,"无",7.49,0.57,"合格"]
["风景英伦","2025-07-31",null,"未检出","未检出","<5",0.24,0,"无",7.45,0.86,"合格"]
["东方假日城","2025-07-31",null,"未检出","未检出","<5",0.28,0,"无",7.63,0.82,"合格"]
["晶蓝上城","2025-08-01",null,"未检出","未检出","<5",0.26,0,"无",{"v":7.7,"d":"7.70"},0.27,"合格"]
["虹桥大厦","2025-07-31",null,"未检出","未检出","<5",0.28,0,"无",7.54,{"v":0.7,"d":"0.70"},"合格"]

{"sheet":"管网水","index":1,"n_rows":14,"n_cols":15,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,2,0],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[7,0,7,14],[11,0,11,14]]}
["昆山市第三季度管网水水质抽查检测结果"]
["检测项目","采样地点","亿立国际物流城","香馨佳园南区服务中心","珠江南路上海公馆","青阳南路顺通培训学校","南港汽车站","南城河岸","牧田有限公司","石牌供水营业厅","联合水质净化有限公司","开发区实验小学","花桥供水公司","大市吉晶电子","陆家邵村"]
[null,"采样时间","2025-07-31","2025-07-31","2025-07-31","2025-07-31","2025-07-31","2025-07-31","2025-07-31","2025-07-31","2025-07-31","2025-07-31","2025-07-31","2025-07-31","2025-07-31"]
["水质常规指标"]
["微生物指标"]
["总大肠菌群","CFU/100mL","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
["菌落总数","CFU/mL","未检出","未检出","未检出",18,"未检出","未检出","未检出","未检出","未检出",16,"未检出","未检出","未检出"]
["感官性状和一般化学性质"]
["色度","度","<5","<5","<5","<5","<5","<5","<5","<5","<5","<5","<5","<5","<5"]
["浑浊度","NTU",0.23,0.18,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.19,0.12,0.22,0.2,0.19,0.23,0.25,0.14,0.15,0.19]
["臭和味","级",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["饮用水中消毒剂指标"]
["总氯","mg/L",0.42,0.26,0.24,0.55,0.71,0.24,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.4,"d":"0.40"},0.77,0.23,0.36,0.75,0.76]
["合格情况",null,"合格","合格","合格","合格","合格","合格","合格","合格","合格","合格","合格","合格","合格"]

{"sheet":"末梢水","index":2,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,7,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[8,0,8,7],[27,0,27,7],[44,0,44,7],[47,0,47,7]]}
["昆山市第三季度管网末梢水水质抽查检测结果"]
["检测项目","采样地点","中石化石牌加油站","青阳南路富华园","石浦公园","锦溪锦旺塑胶","吴淞江派出所","合格情况"]
[null,"采样时间","2025-07-31","2025-07-31","2025-07-31","2025-07-31","2025-07-31"]
["水质常规指标"]
["微生物指标"]
["总大肠菌群","CFU/100mL","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","合格"]
["大肠埃希氏菌","CFU/100mL","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","合格"]
["菌落总数","CFU/mL","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","合格"]
["毒理指标"]
["砷","mg/L","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","合格"]
["镉","mg/L","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","合格"]
["铬（六价）","mg/L","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","合格"]
["铅","mg/L","<0.0008","<0.0008","<0.0008","<0.0008","<0.0008","合格"]
["汞","mg/L","<0.00005","<0.00005","<0.00005","<0.00005","<0.00005","合格"]
["氰化物","mg/L","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","合格"]
["氟化物","mg/L","0.24","0.26","0.25","0.27","0.24","合格"]
["硝酸盐（以N计）","mg/L","1.24","1.21","1.25","1.19","1.22","合格"]
["三氯甲烷","mg/L","0.005328","0.006830","0.012805","0.004068","0.003924","合格"]
["一氯二溴甲烷","mg/L","0.004531","0.004006","0.006516","0.003620","0.004110","合格"]
["二氯一溴甲烷","mg/L","0.004752","0.005374","0.008287","0.003714","0.003714","合格"]
["三溴甲烷","mg/L","0.000342","<0.000041","0.001972","0.000047","0.000426","合格"]
["三卤甲烷","/","0.22","0.24","0.44","0.17","0.17","合格"]
["二氯乙酸","mg/L","<0.0037","<0.0037","<0.0037","<0.0037","<0.0037","合格"]
["三氯乙酸","mg/L","<0.0044","<0.0044","<0.0044","<0.0044","<0.0044","合格"]
["溴酸盐","mg/L","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","合格"]
["亚氯酸盐","mg/L","<0.0024","<0.0024","<0.0024","<0.0024","<0.0024","合格"]
["氯酸盐","mg/L","0.0822","0.0709","0.123","0.0914","0.0764","合格"]
["感官性状和一般化学性质"]
["色度","度","<5","<5","<5","<5","<5","合格"]
["浑浊度","NTU","0.24","0.21","0.18","0.14","0.15","合格"]
["臭和味","/","0级","0级","0级","0级","0级","合格"]
["肉眼可见物","/","无","无","无","无","无","合格"]
["pH","/","7.55","7.50","7.39","7.38","7.45","合格"]
["铝","mg/L","0.093","0.084","0.085","0.082","0.093","合格"]
["铁","mg/L","<0.10","<0.10","<0.10","<0.10","<0.10","合格"]
["锰","mg/L","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","合格"]
["铜","mg/L","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","合格"]
["锌","mg/L","<0.02","<0.02","<0.02","<0.02","<0.02","合格"]
["氯化物","mg/L","30.2","30.9","32.2","31.3","29.7","合格"]
["硫酸盐","mg/L","36.7","37.2","36.7","38.0","36.4","合格"]
["溶解性总固体","mg/L","218","220","221","218","215","合格"]
["总硬度（以CaCO3计）","mg/L","125","124","125","124","125","合格"]
["高锰酸盐指数（以O2计）","mg/L","1.24","1.05","0.95","1.06","1.00","合格"]
["氨（以N计）","mg/L","<0.02","0.02","<0.02","0.03","0.09","合格"]
["放射性指标"]
["总α放射性","Bq/L","<0.02","<0.02","<0.02","<0.02","<0.02","合格"]
["总β放射性","Bq/L","<0.03","<0.03","<0.03","<0.03","<0.03","合格"]
["饮用水中消毒剂指标"]
["游离氯","mg/L","/","/","/","/","/","合格"]
["总氯","mg/L",0.33,"0.39","0.85","0.17","0.76","合格"]
["臭氧","mg/L","/","/","/","/","/","合格"]
["二氧化氯","mg/L","/","/","/","/","/","合格"]

{"sheet":"出厂水","index":3,"n_rows":52,"n_cols":6,"rows_kept":52,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,2,0],[1,5,2,5],[3,0,3,5],[4,0,4,5],[8,0,8,5],[27,0,27,5],[44,0,44,5],[47,0,47,5]]}
["昆山市公共自来水厂第三季度出厂水水质检测结果"]
["检测项目","采样地点","第三水厂","泾河水厂","第四水厂","合格情况"]
[null,"采样时间","2025-07-31","2025-07-31","2025-07-31"]
["水质常规指标"]
["微生物指标"]
["总大肠菌群","CFU/100mL","未检出","未检出","未检出","合格"]
["大肠埃希氏菌","CFU/100mL","未检出","未检出","未检出","合格"]
["菌落总数","CFU/mL","未检出","未检出","未检出","合格"]
["毒理指标"]
["砷","mg/L","<0.0005","<0.0005","<0.0005","合格"]
["镉","mg/L","<0.0001","<0.0001","<0.0001","合格"]
["六价铬","mg/L","<0.004","<0.004","<0.004","合格"]
["铅","mg/L","<0.0008","<0.0008","<0.0008","合格"]
["汞","mg/L","<0.00005","<0.00005","<0.00005","合格"]
["氰化物","mg/L","<0.002","<0.002","<0.002","合格"]
["氟化物","mg/L","0.24","0.24","0.26","合格"]
["硝酸盐（以N计）","mg/L","1.19","1.08","0.93","合格"]
["三氯甲烷","mg/L","0.004704","0.006352","0.003415","合格"]
["一氯二溴甲烷","mg/L","0.004524","0.004052","0.004070","合格"]
["二氯一溴甲烷","mg/L","0.004664","0.005409","0.003698","合格"]
["三溴甲烷","mg/L","0.000562","<0.000041","0.000688","合格"]
["三卤甲烷","/","0.21","0.24","0.17","合格"]
["二氯乙酸","mg/L","<0.0037","<0.0037","<0.0037","合格"]
["三氯乙酸","mg/L","<0.0044","<0.0044","<0.0044","合格"]
["溴酸盐","mg/L","<0.005","<0.005","<0.005","合格"]
["亚氯酸盐","mg/L","<0.0024","<0.0024","<0.0024","合格"]
["氯酸盐","mg/L","0.0847","0.0756","0.0774","合格"]
["感官性状和一般化学性质"]
["色度","度","<5","<5","<5","合格"]
["浑浊度","NTU","0.10","0.11","0.10","合格"]
["臭和味","/","0级","0级","0级","合格"]
["肉眼可见物","/","无","无","无","合格"]
["pH值","/","7.32","7.36","7.47","合格"]
["铝","mg/L","0.089","0.085","0.079","合格"]
["铁","mg/L","<0.10","<0.10","<0.10","合格"]
["锰","mg/L","<0.05","<0.05","<0.05","合格"]
["铜","mg/L","<0.05","<0.05","<0.05","合格"]
["锌","mg/L","<0.02","<0.02","<0.02","合格"]
["氯化物","mg/L","28.7","30.3","31.7","合格"]
["硫酸盐","mg/L","35.5","36.4","38.5","合格"]
["溶解性总固体","mg/L","214","216","220","合格"]
["总硬度（以CaCO3计）","mg/L","125","127","125","合格"]
["高锰酸盐指数（以O2计）","mg/L","1.08","1.10","0.98","合格"]
["氨（以N计）","mg/L","0.19","0.17","0.22","合格"]
["放射性指标"]
["总α放射性","Bq/L","<0.02","<0.02","<0.02","合格"]
["总β放射性","Bq/L","<0.03","<0.03","<0.03","合格"]
["饮用水中消毒剂指标"]
["游离氯","mg/L","/","/","/","合格"]
["总氯","mg/L","1.19","1.16","1.18","合格"]
["臭氧","mg/L","/","/","/","合格"]
["二氧化氯","mg/L","/","/","/","合格"]

{"sheet":"水源水","index":4,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,2,0],[1,5,2,5]]}
["昆山市第三季度水源水水质检测结果"]
["检测项目","采样地点","泾河水源厂取水口","第三水厂取水口","第四水厂取水口","合格情况"]
[null,"采样时间","2025-07-31","2025-07-31","2025-07-31"]
["pH","/",7.9,7.8,"7.8","合格"]
["溶解氧","mg/L",6.98,7.23,"6.95","合格"]
["高锰酸盐指数","mg/L","1.82",1.79,"1.92","合格"]
["化学需氧量(CODCr)","mg/L",7.85,6.55,"7.20","合格"]
["五日生化需氧量(BOD5)","mg/L",{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":1.5,"d":"1.50"},"1.6","合格"]
["氨氮","mg/L",0.05,0.06,"0.06","合格"]
["总磷（以P计）","mg/L",0.046,0.059,"0.056","合格"]
["硫酸盐","mg/L","35.4","33.4","37.6","合格"]
["氯化物","mg/L","26.2","24.3","28.6","合格"]
["硝酸盐（以N计）","mg/L","1.05","1.22","0.81","合格"]
["铁","mg/L","<0.10","<0.10","<0.10","合格"]
["锰","mg/L","<0.05","<0.05","<0.05","合格"]

{"sheet":"水压","index":5,"n_rows":6,"n_cols":4,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,3]]}
["2025年第三季度昆山市管网水压测试汇总表"]
["监测点位","测压时间","管网压力（MPa）","合格情况"]
["张浦市政消火栓IS0824","2025-08-19",0.26,"合格"]
["千灯市政消火栓ES0129","2025-08-19",0.22,"合格"]
["花桥市政消火栓CS0738","2025-08-19",0.24,"合格"]
["高新区市政消火栓AS1342","2025-08-19",0.24,"合格"]